**Dokumentacja techniczna**

**na przebudowę dróg gminnych z płyt Yomb.**

Przy wyliczaniu ceny przebudowy należy przyjąć następujące zakresy robót

1. 1 m2 nawierzchni z płyt Yomb
	* wykonanie wykopu na głębokość 20 cm
	* odkład gruntu z wykopu,
	* wyrównanie i zagęszczenie podłoża
	* wykonanie warstwy odsączającej o grubości 20 cm
	* zagęszczenie warstwy odsączającej
	* ułożenie nawierzchni z płyt Yomb
	* obsypanie nawierzchni po obu stronach gruntem z odkładu
	* obsługa geodezyjna
2. 1 m2 wykonania koryta i warstwy odsączającej – za każdy kolejny 1 cm grubości
	* wykonanie wykopu na głębokość 1 cm
	* odkład gruntu z wykopu,
	* wyrównanie i zagęszczenie podłoża
	* wykonanie warstwy odsączającej o grubości 1 cm
	* zagęszczenie warstwy odsączającej