**Dokumentacja techniczna**

**na przebudowę dróg gminnych z płyt Yomb.**

Przy wyliczaniu ceny przebudowy należy przyjąć następujące zakresy robót

1. 1 m2 nawierzchni z płyt Yomb
   * wykonanie wykopu na głębokość 20 cm
   * odkład gruntu z wykopu,
   * wyrównanie i zagęszczenie podłoża
   * wykonanie warstwy odsączającej o grubości 20 cm
   * zagęszczenie warstwy odsączającej
   * ułożenie nawierzchni z płyt Yomb
   * obsypanie nawierzchni po obu stronach gruntem z odkładu
   * obsługa geodezyjna
2. 1 m2 wykonania koryta i warstwy odsączającej – za każdy kolejny 1 cm grubości
   * wykonanie wykopu na głębokość 1 cm
   * odkład gruntu z wykopu,
   * wyrównanie i zagęszczenie podłoża
   * wykonanie warstwy odsączającej o grubości 1 cm
   * zagęszczenie warstwy odsączającej