****

Projektuje się zakup i montaż gotowej ławki z oparciem przy istniejącym placu zabaw

Ilość ławek z oparciem – 1 [szt.].

Ławka stalowo–drewniana z oparciem. Stelaż ławki wykonany z blachy ocynkowanej   
i malowanej proszkowo. Ławka jako produkt gotowy z siedziskiem z drewna impregnowanego i lakierowanego. Kolor uzgodnić z Inwestorem. Zakupione wyposażenie musi być zgodne   
z wymogami norm PN-EN 581-1, PN-EN 581-2 i PN-EN 581-3.

Sposób montażu – poprzez zastosowanie gotowych elementów fundamentowych lub zakotwić

w fundamencie monolitycznym.

**Dane techniczne:**

**-** Długość całkowita ok. 194 [cm]

- Szerokość ławki ok. 55 [cm]

- Wysokość ławki ok. 76 [cm]

- Długość siedziska ok. 170 [cm]

- Szerokość siedziska ok. 36 [cm]

- Wysokość siedziska ok. 42 [cm]