

Projektuje się zakup i montaż gotowej karuzeli ze stali nierdzewnej z oparciem przy istniejącym placu zabaw

Ilość karuzeli – 1 [szt.].

**Karuzela z miejscami siedzącymi dla 10 dzieci.**

**Opis urządzenia:**

* Siedziska - tworzywo HDPE
* Podest - blacha aluminiowa ryflowana
* Konstrukcja oparta na najwyższej klasy łożyskach
* Elementy konstrukcyjne ocynkowane i malowane proszkowo
* Urządzenie betonowane

**Dane techniczne:**

- Wysokość swobodnego upadku : 0,8 m

- Grupa wiekowa: 0-14 lat

- Wysokość całkowita: 0,8 m

- Strefa bezpieczeństwa: okrąg o średnicy 5,5m