Kwidzyn, dnia 30 października 2020 r.

DT.271.2.2020

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

 Wójt Gminy Kwidzyn na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kwidzyn na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro (zgodnie z zarządzeniem nr 132/16 Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 30 grudnia 2016 r.) prosi o złożenie oferty cenowej na:

**Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2020/2021**

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2021 r. Zastrzega się możliwość przedłużenia świadczenia usługi na drogach w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.
2. Ogólny zakres robót:
3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2020/2021 obejmująca działania prewencyjne, likwidację śliskości i odśnieżanie
przy użyciu własnych materiałów oraz własnego sprzętu i transportu, tj.:
	1. mechaniczne odśnieżanie patrolowo – interwencyjne dróg utwardzonych i gruntowych (w/g wykazu) przy użyciu opłużnych pojazdów samochodowych, równiarek, spycharek, ciągników rolniczych
	oraz innych maszyn i nośników przystosowanych do ww. prac na całej szerokości dróg (nie mniejszej
	niż 3,5 m) – **dotyczy** **wszystkich** **części,**
	2. zwalczanie – zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości dróg przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą) o składzie wagowym 90% kruszywa
	+ 10% soli w ilości 450 kg/km przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych **–** **dotyczy** **jedynie** **części** **X i XI,**

1.3. usuwanie zatorów śnieżnych na drogach przy użyciu sprzętu ciężkiego tj. ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 0,8 m3 **–** **dotyczy** **części III, V, VI, VII**

1. Zamawiający ustala **11 rejonów** działania i dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z:
* wykazem dróg stanowiącym *Załącznik 1* do zapytania, tj.:

**Rejon I** **–** Szałwinek, Janowo, Gurcz, Pastwa

**Rejon II –** Korzeniewo, Lipianki, Obory, Mareza, Podzamcze

**Rejon III –** Nowy Dwór, Grabówko

**Rejon IV –** Rozpędziny

**Rejon V –** Dankowo, Rakowiec, Pawlice

**Rejon VI –** Licze, Gilwa Mała

**Rejon VII –** Brokowo, dubiel, Wola Sosenka, Ośno

**Rejon VIII –** Brachlewo, Tychnowy

**Rejon IX –** Baldram, Kamionka, Górki

**Rejon X –** drogi asfaltowe: dolny teren: Tychnowy, Rozpędziny, Mareza, Korzeniewo, Obory, Szałwinek, Gurcz, Brachlewo, Pastwa

**Rejon XI –** drogi asfaltowe: górny teren: Rakowiec, Licze, Dankowo, Górki, Pawlice

* mapą sieci dróg, stanowiącą *Załącznik Nr 2* do zapytania.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia celem zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych osobno dla każdego z rejonów (maksymalnie na dwa). W przypadku składania oferty na dwa rejony Wykonawca musi spełnić łącznie warunki dla obu rejonów w zakresie posiadanego sprzętu.

1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli oświadczy, iż dysponuje co najmniej:

1. **Rejony od I do XI:**

sprzęt do odśnieżania:

1. nośniki pługów odśnieżnych lub inne maszyny drogowe lub budowlane, które mogą być uzupełniająco użyte do odśnieżania dróg (np. równiarki, spycharki itp.) – 1 szt.
2. pług lemieszowy odśnieżny – 1 szt.
3. **Rejon III, V, VI, VII :**

sprzęt do usuwania zatorów śnieżnych:

1. ładowarka o pojemności łyżki nie mniejszej niż 0,8 m3 – 1 szt.
2. **Rejon X i XI:**

sprzęt do likwidacji śliskości na drogach:

1. rozsypywarki środków uszorstniających lub inny sprzęt alternatywny, np. rolnicze rozsiewacze wapna – 1 szt.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w całym sezonie zimowym 2020/2021 w gotowości technicznej sprzętu służącego do odśnieżania.

Wszystkie warunki realizacji przedmiotu umowy zawiera projekt umowy stanowiący *Załączniki 3A*, *3B, 3C* do zapytania.

1. Opis sposobu obliczania ceny:

W ofercie należy podać cenę brutto za godzinę pracy sprzętu (w przypadku Rejonów 1-9) oraz brutto za kilometr drogi (w przypadku Rejonów 10, 11). Żądane wynagrodzenie jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i jest ofertą ostateczną.

Cenę należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym *Załącznik nr 4* do zapytania.

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów :

**Wartość – 100%**

Oferta z najniższą wartością otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100 punktów.

Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

Wyliczenie punktów odbędzie się według poniższych wzorów:

W = Wmin / Wof x 100

*W – wartość punktowa danej oferty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)*

Wmin – najniższa wartość pośród wszystkich ocenianych ofert

Wof – wartość ocenianej oferty.

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

1. Informacje dodatkowe:
2. Oferty prosimy przesłać pocztą, faxem pod numer 55 279 23 06, e-mailem: urzad@gminakwidzyn.pl
lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn do dnia **06 listopada 2020 r.** Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, parter. Oferty, które wpłyną po terminie
nie zostaną uwzględnione.
3. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Marcin Rzepny, tel. 55 261 41 67, e-mail: drogi@gminakwidzyn.pl
4. Niniejsza informacja została umieszczona na stronie internetowej urzędu: www.bip.gminakwidzyn.pl. Formularz ofertowy do pobrania w Urzędzie Gminy Kwidzyn i na powyższej stronie internetowej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny.